

**Træklodser:** Fod: 145X145X40mm / Stang: 300X35X35mm / Knap: Eget valg

Metode: Foden

1. **Top af fod**: Spænd op mellem Pinol og Medbringer, og drej en opspændings sats, der kan gribes af kloen.
2. **Bund af fod:** Vend klodsen og fastgør i spændpatron og afdrej foden/ kanten, efter de opgivne mål, slib og færdiggør.
3. Vend foden, fastgør i planskive eller træpatron, drej færdig efter opgivne mål, Puds og færdiggør, - bor hul -20mm- til stok.
4. **Stang:** Spænd op mellem pinol og medbringer, og drej stokken efter mål, færdiggør og sav den skrå top.
5. **Færdiggørelse:** Drej Knappen - Lav læderstroppen. (Læderstroppen forankres med en lille usynlig skrue, der forhindrer den i at rotere).
6. **Monter stroppen:** Bor hul i stang til tap, fastgør strop med skruen, lim stroppen sammen, de første 30mm, Knappen fast.